***Załącznik nr 1 do SWZ***

**FORMULARZ OFERTOWY**

**DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ NA**

**„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego z 2024 r. samochodu ciężarowego dwuosiowego z zabudową typu skrzynia ładunkowa samowyładowcza z wywrotem trójstronnym”**

**Sygnatura sprawy: DTR.W3.3.2024**

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp.. z o. o.

ul. Gostkowska 81

06-400 Ciechanów

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres (y) Wykonawcy (ów) |
| 1. |  |  |

1. **Osoba uprawniona do kontaktów:**

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………….

Numer telefonu: ……………………………………………………………………….

e-mail: ………………………………………………………………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, oferujemywykonywanie przedmiotu zamówieniaw ramach zadania pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego z 2024 r. samochodu ciężarowego dwuosiowego z zabudową typu skrzynia ładunkowa samowyładowcza z wywrotem trójstronnym.

Przedmiotem oferty jest pojazd marki: ……………………….……………………….……………….. model: ………………………..…..….………………………………..…….….…….……………………………………………………. o szczegółowych parametrach ( TAK lub NIE lub podać parametry):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **TAK/NIE** |
| **I** | **SILNIK:** |  |
| 1 | Silnik o zapłonie samoczynnym. |  |
| 2 | Moc silnika – dostosowana do typu pojazdu. |  |
| 3 | Filtr paliwa z separatorem wody. |  |
| 4 | Norma emisji spalin EURO 6. |  |
| 5 | Zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 120 l. |  |
| **II** | **SKRZYNIA BIEGÓW:** |  |
| 1 | Skrzynia biegów – stosowana w proponowanym typie pojazdu /manualna lub automatyczna/ |  |
| **III** | **UKŁAD HAMULCOWY:** |  |
| 1 | Tarczowy – przód i tył. |  |
| **IV** | **BEZPIECZEŃSTWO JAZDY – SYSTEMY:** |  |
| 1 | System stabilizujący tor jazdy pojazdu, |  |
| 2 | System hamowania awaryjnego. |  |
| 3 | System wspomagania cofania |  |
| 4 | Ogranicznik prędkości |  |
| 5 | System nadzoru strefy przed i za pojazdem |  |
| 5 | Preferowane są również inne, nie wymienione systemy, zamontowane w pojeździe w celu poprawy bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów.  |  |
| **V** | **INSTALACJA ELEKTRYCZNA:** |  |
| 1 | Napięcie znamionowe 24 V, akumulatory min. 2 x140 Ah. |  |
| **VI** | **OGUMIENIE:** |  |
| 1 | Wszystkie opony o tej samej średnicy w zależności od proponowanego typu pojazdu. |  |
| 2 | Felgi stalowe – nie dzielone. |  |
| 3 | Koło zapasowe pełnowymiarowe, na feldze stalowej, zmontowane w windzie z boku ramy. |  |
| **VII** | **ZAWIESZENIE PRZEDNIE I TYLNE:** |  |
| 1 | Dopuszczalne jest każde rozwiązanie techniczne zawieszenia - przodu i tyłu pojazdu które wpływa na jakość i sprawność pojazdu oraz komfort pracy kierowcy. |  |
| **VIII** | **KABINA KIEROWCY I PASAŻERÓW:** |  |
| 1 | Regulowany fotel kierowcy. |  |
| 2 | Lusterka boczne – elektrycznie sterowane i podgrzewane. |  |
| 3 | Szyby boczne – elektrycznie sterowane. |  |
| 4 | Wspomaganie układu kierowniczego. |  |
| 5 | Poduszka bezpieczeństwa kierowcy. |  |
| 6 | Reflektory halogenowe. |  |
| 7 | Kabina dzienna, wysokość standardowa dla oferowanego typu pojazdu. |  |
| 8 | Kabina odchylana. |  |
| 9 | Immobilizer w kluczyku, (przynajmniej 2 kluczyki) |  |
| 10 | Radio – z Bluetooth i wyświetlaczem 7” |  |
| 11 | Antena dachowa. |  |
| 12 | Klimatyzacja z układem wentylacji i ogrzewania kabiny. |  |
| 13 | Kabina w kolorze białym / dopuszczalny kolor niebieski/ |  |
| 14 | Osłony przeciwsłoneczne przedniej szyby (wewnętrzne lub zewnętrzne) |  |
| 15 | Przednie i boczne światła obrysowe. |  |
| 16 | Światło ostrzegawcze – „KOGUT” (prostokątne zamontowane na dachu kabiny. |  |
| 17 | Zderzak tylny stalowy z zamontowanym zaczepem holowniczym + zaczep przedni do holowania, np.: typu oczko demontowalny. |  |
| 28 | Standardowe oświetlenie wnętrza kabiny. |  |
| **IX** | **SPECYFIKACJA ZABUDOWY:** |  |
| 1 | Zabudowa fabrycznie nowa, nie starsza niż 2024r. |  |
| 2 | Wywrotka trójstronna |  |
| 3 | Długość gabarytowa – nie mniej niż 4500 mm. |  |
| 4 | Wysokość bort nie mniej niż 600 mm. |  |
| 5 | Szerokość gabarytowa - nie mniejsza niż – 2550 mm. |  |
| 4 | Podłoga wykonana z materiału trudnościeralnego HARDOX 450 grubości nie mniejszej niż - 4 mm. |  |
| 5 | Burta tylna otwierana – góra/dół. |  |
| 6 | Nadkola z tworzywa sztucznego z chlapaczami firmowymi. |  |
| 7 | Boczne osłony - antyrowerowe. |  |
| 8 | Plandeka okrywająca zwijana do przodu w kolorze zabudowy. |  |
| 9 | Sygnał akustyczny ostrzegający o cofaniu. |  |
| 10 | Standardowe mocowanie elementów podwozia. |  |
| 11 | Chwyt powietrza wysoki na tylnej ścianie kabiny. |  |
| 12 | Sterowanie w kabinie. |  |
| 13 | Ładowność pojazdu – pomiędzy 7,5 a 9,0 ton.  |  |
| **X** | **WYPOSAŻENIE DODATKOWE:** |  |
| 1 | Dwa kliny pod koła. |  |
| 2 | Dywaniki |  |
| 3 | Podnośnik hydrauliczny – dostosowany do DMC oferowanego pojazdu. |  |
| 4 | Apteczka samochodowa. |  |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy. |  |
| 6 | Gaśnica samochodowa. |  |
| 7 | Fabryczny zestaw kluczy. |  |
| 8 | Oklejanie odblaskowe zabudowy, tablice wyróżniające, mocowanie klinów. |  |
| 9 | Osłony świateł tylnych z daszkiem, oraz kratą nierdzewną zapobiegającą uszkodzeniu. |  |
| 10 | Elektroniczna instrukcja obsługi pojazdu. |  |
| 11 | Zamontowana przystawka odbioru mocy, spełniająca wymogi zabudowy. |  |

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

* **Całkowity koszt leasingu dostawy samochodu ciężarowego:**

**netto …………………………………. zł**

(słownie ……………………………………………………………………)

podatek VAT.....% kwota ……………………… zł

(słownie ……………………………………………………………………)

brutto ………………… zł

(słownie ……………………………………………………………………)

* **Gwarancja :**
* na podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów ……………… lat;
* na perforację nadwozia ……………………… lata;
* na powłokę lakierniczą ……………………….. lata

**Przedmiot zamówienia jest sprawny technicznie, gotowy do jazdy, dopuszczony do ruchu drogowego i przygotowany do zarejestrowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.**

**Przedmiot zamówienia jest zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale IV („Przedmiot zamówienia”) SWZ.**

1. Oświadczam, iż w cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*
4. Uzyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
5. Proszę (simy) o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto\*:

………………………………………………………………………………………………….

\*dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu.

1. Składam(y) niniejszą ofertę [*we własnym imieniu*] / [*jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie* zamówienia]1. Składając niniejsza ofertę jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia oraz, że Pełnomocnik ( o którym mowa w rozdziale X SWZ) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas.

1niepotrzbne skreślić.

2niepotrzbne skreślić.

…………………………………………. .……………………………………….…...……………………………………

 Miejscowość i data Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).